|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Утверждено:***  *Протокол № 3 заседания Правления СНТ «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ-СЕСТРОРЕЧЕНСКОЕ» от 30 апреля 2022 г.* |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности на территории**

**СНТ «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ-СЕСТРОРЕЧЕНСКОЕ»**

**2022 год**

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории СНТ «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ-СЕСТРОРЕЧЕНСКОЕ» (далее - «Инструкция») предусматривает комплекс правил и мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории СНТ «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ-СЕСТРОРЕЧЕНСКОЕ» (далее – «Товарищество») расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Федоровка.

2. Настоящая Инструкция разработана на основе требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г., № 1479 «Правила противопожарного режима на территории Российской Федерации».

3. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории товарищества, в том числе владельцами земельных участков и их гостями, работниками товарищества. Лица, нарушающие положения настоящей Инструкции, самостоятельно несут риск возникновения неблагоприятных последствий.

Если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией, ответственность за соблюдение пожарной безопасности на территории товарищества возлагается на Председателя Правления, в здании Правления и сторожке - на дежурного, а на земельных участках с находящимися на них постройками - на собственника (владельца) такого земельного участка.

4. Настоящая Инструкция считается доведенной до сведения граждан с момента ее опубликования на официальном сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ***stschs.ru.***

Контроль за соблюдением положений настоящей Инструкции осуществляет Правление товарищества.

5. **На территории товарищества:**

5.1. Установлена Схема СНТ «СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ-СЕСТРОРЕЧЕНСКОЕ» (при въезде в товарищество), указывающая въезды, подъезды, пожарные проезды и источники противопожарного водоснабжения, а также местоположение земельных участков на территории товарищества;

5.2. Имеется четыре исскуственных водоисточника (пожарные водоемы) с устроенными подъездами для пожарных автомобилей;

5.2. Установлена звуковая сигнализация о пожаре типа «сирена» (три длинных сигнала свидетельствуют о пожаре на территории товарищества);

5.3. Имеется бензиновая мотопомпа с пожарными шлангами (у дежурного);

5.4. Пункт сосредоточения пожарного инвентаря (расположен у здания Правления товарищества);

5.5. Здание Правления и сторожка товарищества оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), знаками пожарной безопасности, а также памятками действий при пожаре.

5.6. На информационных досках размещена информация о телефонах пожарной охраны и общие правила пожарной безопасности.

6. **На территории товариществ запрещается:**

6.1. Разведение костров, проведение пожароопасных работ в период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима;

6.2. Организовывать свалки горючих отходов;

6.3. Выжигать хворост, лесную подстилку, сухую травянистую растительность на земельных участках (пал запрещен);

6.4. На территориях, прилегающих к зданиям и строениям, в том числе к домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

6.5. На расстоянии менее 1000 метров от лесов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;

6.6. Хранить и применять на чердаках, а также под свайным пространством домов (зданий, сооружений) легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

6.7. Использовать чердаки, подполья и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения какой-либо продукции, оборудования, мебели и других предметов;

6.8. Проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

6.8. Прокладывать и эксплуатировать воздушные линии электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий;

6.9. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

6.10. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

6.11. Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

6.12. Пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

6.13. Использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

6.14. Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе одного метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

6.15. При проведении строительно-монтажных и других работ, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

6.16. Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию, либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

6.17. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

6.18. Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;

6.19. Оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

6.20. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);

6.21. Стоянка автотранспорта в пределах разворотных площадок и на площадках для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники у пожарных водоемов;

6.22. Размещать газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением одного баллона объемом не более пяти литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, в зданиях (за исключением складских зданий для их хранения). Газовые баллоны размещаются вне зданий в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание.. Шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";

6.23. Использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

6.25. На землях общего пользования, а также на территориях земельных участков, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи (вне специально отведенных и оборудованных для этого мест), а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия;

6.26. Устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения;

6.27. Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;

6.28. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

6.29. Препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара;

6.30.Использовать пожарно-техническое оборудование не по назначению.

7. **Граждане, находящиеся на территории товарищества, в том числе владельцы земельных участков и их гости обязаны:**

7.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на земельных участках, в домах и хозяйственных постройках;

7.2. Обеспечить своевременную очистку земельных участков и прилегающим к ним дренажных канав от мусора, кустарников, опавших листьев, сухой травы;

7.3. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также иной необходимый для тушения пожара инвентарь.

7.4. Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

7.5. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые печи, плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать игры детей с огнем.

7.6. При закрытии домов (зданий, строений) на длительное время обеспечить их обесточивание от электрической сети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

7.7. Обеспечить земельный участок емкостью (бочкой) с водой, а также огнетушителем (в доме, здании и строении).

8. **При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:**

8.1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (вызов пожарной охраны осуществляется по телефонному номеру «112») с указанием наименования объекта, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии, имени и отчества сообщающего информацию, а также дежурному товарищества (по телефонному номеру +7 (905) 514-46-10).

8.2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.